服务需求书

1. 展览布置材料需求

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **材料名称** | **要求** | **尺寸** | **数量** | **备注** |
| 1 | 桁架 | 热镀锌管 | 20cm\*20cm\*100cm | 1000米 | 包含桁架制作、运输、搭建及辅材费用 |
| 2 | 桁架配重 | 材料不限 |  | 2项 | 户外展览确保展览安全稳固需要固定配重 |
| 3 | 定制展板框 | 外框：50mm\*50mm镀锌方管内撑：20mm\*20mm镀锌方管焊接、打磨、喷塑 | 90cm\*220cm | 140个 | 包含展板框制作、运输、安装及辅材费用 |
| 4 | 展板 | 15mmPVC板正喷UV | 80cm\*180cm | 140个 | 包含展板制作、运输、安装及辅材费用 |
| 5 | 桁架画面 | 黑白喷绘 |  | 600㎡ | 包含画面制作、运输、安装及辅材费用 |
| 6 | 以上均需包含材料、制作、运输、安装、辅材、税费等。 |

二、展览布置效果要求

成交供应商根据采购人提交的设计图和效果图完成制作、布展等相关工作。















三、工作安排和安全要求

1.服务时间：合同签订后10个工作日展览前期制作工作以及后期展览布置工作。

2.服务地点：采购人指定地点。

3.成交供应商实施项目的一切程序都应符合国家安全、保密的有关规定和标准，并在运输、安装作业中所有安全责任由供应商自行承担。

4.该项展览陈展完毕后，成交供应商需根据要求拆除展架展板并运至采购单位指定地点（北川羌族自治县曲山镇任家坪处）。